**江苏省常州市人民检察院驻监狱检察室监控系统设备采购项目竞价公告**

**编号: YT-SZ2020007**

常州盈泰招标有限公司受**江苏省常州市人民检察院**的委托，现就**江苏省常州市人民检察院驻监狱检察室监控系统设备采购项目**进行电子竞价，有关事项公告如下：

**一、项目名称：江苏省常州市人民检察院驻监狱检察室监控系统设备采购项目**

**二、项目编号：YT-SZ2020007**

**三、项目招标控制价：85365元**

**四、项目清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 400万警戒筒机 | 海康威视 | DS-2CD2T46FDWDA3-IS、4、6、8、12mm镜头可选 | 400万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。支持联动白光报警 支持联动声音报警  最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角81.9°[6mm(50.8°),8mm(38.7°),12mm(24.2°)可选] 宽动态范围:120dB  视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡((128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | 台 | 30 | 常检室新装15只、溧检室新装6只、原先的更换8只，一、二楼机房及二楼会谈室的摄像机保留着。 |
| 2 | 带线式电源 | 海康威视 | DS-2FA1210-DL | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm  输入电压：AC170V~240V | 个 | 30 |  |
| 3 | 壁装支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 21 |  |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-K4 | 硬件规格：  1.5U标准机架式  1个HDMI，1个VGA，异源输出  4盘位，可满配6TB硬盘  2个千兆网口  2个USB2.0接口、1个USB3.0接口  选配：1个eSATA接口  报警IO：16进4路（可选配8出）  软件性能：  输入带宽：256M  32路H.264、H.265接入  最大支持8×1080P解码  支持H.264、H.265解码  Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 | 溧检室的硬盘录相机拿 到常检室使用，溧检室需要安装32路新硬盘录相机 |
| 5 | 西部数据监控级硬盘 | 西部数据 | WD40PURX,4T,IntelliPower,3.5" | 海康专供盘 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 个 | 6 | 常检室和溧检室录相各可以储存1个月 |
| 6 | 22寸监视器 | 海康威视 | DS-D5022FC-A | 22寸液晶监视器，塑胶外观，  显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P；  亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤35W，  接口：VGA输入\*1，HDMI输入\*1，3.5mm音频输入\*1，BNC输入\*1，USB输入\*1；  配件：遥控器\*1、电源线\*1、说明书\*1、保修卡\*1、  \*出货自带底座、图纸请咨询区域负责人 | 台 | 2 | 二边有显示器，就是有点旧，可以用旧的 |
| 7 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0318P-E/M | 千兆监控专用交换机 | 台 | 3 | 常检室一台、溧检室二台 |
| 8 | 报警客户端软件 | 海康威视 | iVMS-4200S | 1、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级；2、支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级3、支持最大用户数量：20万；4、支持最大同时在线用户数量：5000；5、支持最大角色数量：1万；6、支持最大人员数量：30万；7、支持最大卡片数量：30万。 8、紧急报警设备接入数量：500。9、违停球接入数量：1000. | 套 | 1 |  |
| 9 | 高清视频线 | 海康威视 | 监视器专用线缆 | HDMI线1.5米 | 根 | 2 |  |
| 10 | 六类八芯线 | TCL | CAT-6 | 六类双绞八芯线规格:CAT5、线缆对数:4 | 米 | 1680 |  |
| 11 | 电源线 | 天诚 | RVV2\*1.0 | 国标、2\*1.5电源线 | 米 | 1550 |  |
| 12 | 弱电箱 | 中材 | 250\*150 | 弱电盒 | 只 | 30 |  |
| 13 | 音箱 | 漫步者 | 2.1 | 报警警示音箱 | 套 | 1 |  |
| 14 | 线槽 | 中材 | 3\*2 | 国标、线槽 | 米 | 1000 |  |
| 15 | 静电地板 | 国产 | 国产 | 3800\*3500 | 项 | 1 | 利用大楼三楼机房原有的静电地板，对常检室一楼机房地面进行铺装、包含运费 |
| 16 | 安装调试费 | 常州、溧阳检察室摄像机、机房线路进行安装及整理，需人工4人8天、及其他辅助材料 | | |  |  |  |

**五、供应商资格要求：**

**1、一般资格条件**

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（8）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

**2、其他资格要求：**无

**3、本项目不接受联合体投标。**

**六、中标原则：**

最低评标价法，即在符合采购文件要求的基础上，选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次竞价采购的成交供应商。对不中标的供应商不作落标说明。

**七、中标单位应在中标公示期满后三个工作日内提供****报价文件（正本壹份，副本贰份）递交至常州盈泰招标有限公司。**

报价文件应包括以下内容：报价书、报价人声明、有效营业执照副本复印件等证明文件、报价代表人的单位负责人授权书、报价一览表、投标分项报价表、技术规格和商务偏离表、质保及售后服务承诺书等，或其它必要的相关证明材料（以上文件均需加盖公章），否则视为无效报价。

注：全部资料编制装订成册并胶装。

**八、服务费**

本项目成交服务费**1000元**由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至招标代理机构的帐户。

收款单位：常州盈泰招标有限公司

开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行

银行账号：32050162853600001068

**九、联系方式**

代理机构联系人：王女士

联系电话:0519-89853339

地址：常州市新北区万达广场B座2006室

邮箱：czyingtai@163.com

采购人名称：江苏省常州市人民检察院

联系人：史主任

联系电话：13626259099

常州盈泰招标有限公司

2020年12月7日

**投标报名申请表**

项目名称：

项目编号：

|  |
| --- |
| 投标单位全称（公章）： |
| 现委托 （被授权人的姓名）参与此项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。  法人代表人（签字并盖章）： |
| 被授权人姓名： 联系电话： |
| 第二代身份证号码： |
| 指定电子邮箱： |
| 被授权人签字： |

注：投标申请表盖章后需将格式改为pdf或jpg上传。

**报价文件**

**项目编号：**

**项目名称：**

**报价人名称 ：**

**地址：**

**电话： 传真： 邮编：**

**报价人代表：**

**手机： 日期 ： 年 月 日**

**目 录**

1、 报价书

2、 报价人声明

3、 有效营业执照副本复印件等证明文件

4、 单位负责人授权书

5、 竞价报价一览表

6、 投标分项报价表

7、 技术规格和商务偏离表

8、 质保及售后服务承诺书

1. **报价书**

致：常州盈泰招标有限公司

根据贵方为 项目的竞价邀请（项目编号）: ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交报价文件一式两份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖报价人公章）：

日 期： 年 月 日

1. **报价人声明**

致：常州盈泰招标有限公司

关于本次网上竞价项目采购，我们作为报价人已熟知、清楚，并愿意参加提供招标服务的竞价，保证竞价文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的。

我们作为报价人保证提供给采购的服务不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

1. **有效营业执照副本复印件等证明文件**

1、营业执照（复印件）

2、“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))提供截图

3、其他资信证明

1. **单位负责人授权书**

致：常州盈泰招标有限公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

报价人代表：       身份证号：       手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| **要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。** |

1. **竞价报价一览表**

投标人名称（公章）：

招标编号：YT-SZ2020007

单位：%

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 江苏省常州市人民检察院驻监狱检察室监控系统设备采购项目 |
| 投 标 报 价 |  |

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

1. **技术参数（或服务要求标准）偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务项目 | 招标文件要求参数 | 投标文件参数 | 偏离值 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

表式仅供参考

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：请各位投标人按照以上表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”。

1. **服务承诺书**

服务承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

1. **其他与本项目有关的资料**