**常州市勤业中学食堂改造项目竞价公告**

**编号: YT-SZ2024019**

常州盈泰招标有限公司受**常州市勤业中学**的委托，现就**常州市勤业中学食堂改造项目**进行电子竞价，有关事项公告如下：

**一、项目名称：常州市勤业中学食堂改造项目**

**二、项目编号：YT-SZ2024019**

**三、项目预算及最高限价：人民币****77000元**

**四、项目需求：**

**(一)、采购工程的明细及要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子项名称** | **工程量** | **单位** | **工艺参数** |
| 拆除墙 | 5.62 | m3 | 拆除砖墙 |
| 二次搬运 | 4.00 | 工日 | 人工二次搬运 |
| 拆除吊顶 | 23.80 | m2 | 拆除吊顶 |
| 吊顶天棚 | 23.80 | m2 | 铝塑板吊顶 |
| 开挖明沟 | 3.00 | m3 | 人工开挖明沟 |
| 割缝 | 24.00 | m | 割缝 |
| 墙面一般抹灰 | 9.90 | m2 | 墙面1：3水泥砂浆抹灰，内配网格布 |
| 块料墙面 | 9.90 | m2 | 贴墙砖 |
| 新砌明沟 | 1.44 | m3 | 砖砌明沟 |
| 墙面一般抹灰 | 15.60 | m2 | 明沟1：3水泥砂浆抹灰 |
| 块料墙面 | 15.60 | m2 | 明沟贴墙砖 |
| 堵门 | 1.37 | m3 | 实心砖封门洞 |
| 墙面一般抹灰 | 14.08 | m2 | 墙面1：3水泥砂浆抹灰 |
| 块料墙面 | 14.08 | m2 | 贴墙砖 |
| 开门洞 | 1.39 | m2 | 开门洞 |
| 储藏室新砌墙 | 7.33 | m3 | 储藏室新砌填充墙 |
| 墙面一般抹灰 | 122.10 | m2 | 1：3水泥砂浆抹灰 |
| 抹灰面油漆 | 122.10 | m2 | 内墙腻子，乳胶漆3遍 |
| 实心砖墙 | 1.78 | m3 | 砖砌平台 |
| 斜坡 | 1.78 | m3 | 砖砌斜坡 |
| 混凝土垫层 | 1.19 | m3 | C25混凝土斜坡 |
| 石材楼地面 | 11.88 | m2 | 花岗岩楼地面 |
| 拆除墙 | 2.52 | m3 | 拆除砖墙 |
| 二次搬运 | 2.00 | 工日 | 人工二次搬运 |
| 开门洞 | 0.60 | m2 | 开门洞 |
| 割缝 | 3.00 | 工日 | 人工切割 |
| 拆除不锈钢玻璃 | 3.00 | 工日 | 拆除不锈钢玻璃及不锈钢支架及包边 |
| 块料楼地面 | 4.68 | m2 | 地坪贴瓷砖 |
| 垃圾外运 | 1.00 | 车 | 垃圾外运 |
| 加装感应门电机 | 1.00 | 套 | 感应门电机一套 |
| 感应门不锈钢盖板 | 1.00 | 项 | 感应门不锈钢面板（双面），内衬方管支架安装轨道 |
| 不锈钢台面拓宽 | 7.30 | m | 打餐窗口304不锈钢板加宽展开0.34m宽，内做铝合金方管支撑 |
| 拆除原窗口塑钢窗 | 8.00 | 樘 | 拆除原窗口塑钢窗及洞口扩大 |
| 上下提升窗 | 8.00 | 樘 | 上下提升窗制作及安装 |
| 塑料管 | 30.00 | m | PP-R40 |
| 低压螺纹阀门 | 1.00 | 个 | 球阀DN40 |
| 塑料管 | 16.00 | m | PP-R32 |
| 角阀 | 6.00 | 个 | 角阀DN32 |
| 配电箱 | 1.00 | 台 | 600\*800配电箱 |
| 电力电缆 | 40.00 | m | WDZB-YJY4\*4 |
| 电力电缆 | 40.00 | m | WDZB-YJY3\*35 |
| 电缆保护管 | 30.00 | m | 穿线管PVC32 |
| 电力电缆 | 40.00 | m | WDZB-YJY5\*10 |
| 配管 | 18.00 | m | 镀锌管DN20 |
| 角阀 | 4.00 | 个 | 角阀DN20 |
| 软管 | 12.00 | m | 软管 |
| 配线 | 300.00 | m | WDZB-BYJ-2.5 |
| 配管 | 80.00 | m | 穿线管PVC20 |
| 插座 | 5.00 | 个 | 五孔插座 |
| 平板灯 | 4.00 | 套 | 600\*600 |
| 平板灯 | 10.00 | 套 | 600\*600 |
| 配线 | 200.00 | m | WDZB-BYJ-2.5 |
| 税金 | 1.00 | 项 |  |
| 配管 | 60.00 | m | 穿线管PVC20 |
| 插座 | 5.00 | 个 | 五孔插座 |
| 插座 | 2.00 | 个 | 三孔插座16A |
| 换气扇 | 4.00 | 个 | 换气扇 |
| 照明开关 | 2.00 | 个 | 双控单联开关 |
| 打孔 | 4.00 | 个 | 打孔 |
| 拆除 | 1.00 | 项 | 拆除蒸饭箱，空气开关，网络电箱 |
| 不锈钢包边 | 6.40 | M |  |

**(二)、工期、质保期**

1.计划工期：合同签订生效之日起15日内完成施工。

2.质保期：1年，自竣工验收合格之日起算。

**（三）结算方式**

本项目采用固定单价结算。

**(四)、付款方式**

合同签订生效，竣工验收后支付合同价的95%，余款验收合格满1年后付清（无息）。成交供应商向采购人申请付款时需提供等额的增值税普通发票。

**五、供应商资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）供应商的其他特定资格要求：无。

**六、成交原则：**

最低评标价法，即在符合采购文件要求的基础上，选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次竞价采购的成交供应商。对不成交的供应商不作落标说明。

**七、成交供应商应在中标公示期满后三个工作日内提供****报价文件（正本壹份，副本贰份）递交至常州盈泰招标有限公司。**

报价文件应包括以下内容：响应函、报价人声明、有效营业执照副本复印件等证明文件、法定代表人资格证明书、报价一览表、分项报价表、技术规格和商务偏离表、服务承诺书等，或其它必要的相关证明材料（以上文件均需加盖公章），否则视为无效报价。

**注：全部资料编制装订成册并胶装。**

**八、服务费**

本项目成交服务费 **3000 元**由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构的帐户。

收款单位：常州盈泰招标有限公司

开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行

银行账号：32050162853600001068

**九、联系方式**

代理机构联系人：王女士

联系电话：0519-89853339

地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼

邮箱：czyingtai@163.com

采购人名称：常州市勤业中学

联系人：金老师

联系电话：15851988440

常州盈泰招标有限公司

2024年8月7日

**报价文件**

**项目编号：**

**项目名称：**

**报价人名称 ：**

**地址：**

**电话： 传真： 邮编：**

**报价人代表：**

**手机： 日期 ： 年 月 日**

**目 录**

1、 响应函

2、 报价人声明

3、 有效营业执照副本复印件等证明文件

4、 法定代表人资格证明书

5、 报价一览表

6、 分项报价表

7、 技术规格和商务偏离表

8、 服务承诺书

1. **响应函**

致：常州盈泰招标有限公司

根据贵方为 项目的竞价邀请（项目编号）: ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交报价文件一式三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖报价人公章）：

日 期： 年 月 日

1. **报价人声明**

致：常州盈泰招标有限公司

关于本次网上竞价项目采购，我们作为报价人已熟知、清楚，并愿意参加提供招标服务的竞价，保证竞价文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的。

我们作为报价人保证提供给采购的服务不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

1. **有效营业执照副本复印件等证明文件**

营业执照（复印件）

1. **法定代表人资格证明书**

单位名称：

地 址：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务:

系 的法定代表人。为实施 的工作，签署上述项目的响应文件、进行签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：2024年 月 日

附：法定代表人、报价人代表的身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| **要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。** |

1. **报价一览表**

供应商名称（公章）：

采购编号：

单位：人民币（元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 报价 |
|  |  |

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

1. **分项报价表**

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 施工说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |

表式仅供参考

供应商名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

1. **技术规格和商务偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购文件要求参数 | 响应文件参数 | 偏离值 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

注：请各位供应商按照以上表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”，如无偏离，请在表格中填“无偏离”。货物类项目提供投标产品的彩页、样本、技术资料等。

1. **服务承诺书**

服务承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

1. **其他与本项目有关的资料**