竞价文件

**采购项目编号：YT-SZ2025005**

**采购项目名称：****怡寿园老年公寓电梯采购项目**

**采购单位名称：常州市钟楼区永红街道办事处**

**常州盈泰招标有限公司**

**二〇二五年三月**

**常州市钟楼区永红街道办事处怡寿园老年公寓电梯采购项目竞价公告**

**编号: YT-SZ2025005**

常州盈泰招标有限公司受**常州市钟楼区永红街道办事处**的委托，现就**怡寿园老年公寓电梯采购项目**进行电子竞价，有关事项公告如下：

**一、项目名称：怡寿园老年公寓电梯采购项目**

**二、项目编号：YT-SZ2025005**

**三、项目预算及最高限价：人民币****9.98万元**

**四、项目需求：**

**1. 采购清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **层/站/门****提升高度** | **数量（台）** |
| 乘客电梯 | 3/3/3 6400 | 1 |

1. **技术参数**

（一）、基本参数

1.驱动方式：交流变压变频调速（VVVF）

2.操作方式：单梯

3.额定载重：≥800 kg

4.额定速度：≤1.0 m/s

5.开门方式：中分

6.停层站序：3 层 3 站 3门，停层显示 1,2,3

7.基站：设定为1 层，消防紧急返回设定为1 层；

（二）、土建参数

1.井道净尺寸： 宽（AH） 2350 mm×深（BH）2450 mm（单梯井道）；

2.提升高度： 6400 mm；顶层高度： 4350 mm； 底坑深度： 1500 mm；

3.开门净尺寸：宽（JJ）×高（HH）＝ 800 mm× 2200 mm

4.轿厢内尺寸：1400 mm内宽（CW）×1350mm内深（CD）× 2500 mm净高（CNH）

（三）、装潢参数

A.轿厢装潢

1.轿壁材质（前壁、侧壁、后壁）：发纹不锈钢

2.轿门材质：发纹不锈钢

3.轿厢地坎：铝合金

4.轿厢扶手：后侧

B.厅门装潢

1.首层厅门材质（基站）、首层小门套材质（基站）：发纹不锈钢

2.其余层厅门材质、其余层小门套材质： 发纹不锈钢

3.厅门地坎：铝合金

（四）、电源要求

动力电源：三相五线制 380V±7％ 50HZ，

照明交流：单相 220V 50HZ

1. 、选配项目

1.符合新检规TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》验收；

2.视频电缆(配置网线)；

3.轿厢中间一块不锈钢位置后壁；

4.轿厢中间一块不锈钢材质镜面不锈钢。

1. 、其他要求

加斜撑

1. **电梯功能**

**标配功能（L1-L3）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.电梯变频驱动 | 2.门机变频驱动 | 3.自动运行 |
| 4.司机运行 | 5.最佳曲线自动生成 | 6.加速段截车响应 |
| 7.分时服务层选择 | 8.满载直驶 | 9.开门时间自动调整 |
| 10.本层重开门 | 11.即时关门 | 12.停梯开门 |
| 13.指令误登记消除 | 14.驻停 | 15.换站停靠 |
| 16.低速自救 | 17.启动转矩自动补偿 | 18.直接停靠 |
| 19.按钮嵌入自诊断 | 20.防捣乱 | 21.空闲返基站 |
| 22.消防返回 | 23.微动指令按钮 | 24.运行状态显示 |
| 25.机房选层 | 26.不停层任意设置 | 27.待梯层任意设置 |
| 28.楼层显示设定 | 29.井道参数自学习 | 30.干扰评价 |
| 31.运行次数及时间积累 | 32.抱闸力自动检测 | 33.光幕保护 |
| 34.超载停驶 | 35.曳引绳滑动检测 | 36.检修操作 |
| 37.故障自诊断 | 38.故障自动停靠 | 39.重复开关门 |
| 40.上下越层及上下极限保护装置 | 41.下行超速保护装置 | 42.上行超速保护装置 |
| 43.安全回路保护 | 44.门联锁保护 | 45.接触器保护 |
| 46.抱闸检测保护 | 47.保安层功能 | 48.电压自动识别功能 |
| 49.轿厢意外移动保护功能 | 50.应急照明 | 51.紧急电动运行 |
| 52.五方通话 | 53.警铃 | 54.照明、风扇自动关闭 |
| 55.定时自动开关梯 | 56.语音报站 | 57.操纵箱调试 |
| 58.C.O.P按钮微光功能 |  |  |

1. **售后服务要求**

1.在合同约定的质量保证期内，负责对产品实行免费保修；正常使用过程中，任何原器材损坏，在保修期内实行免费包换。

2.所有电梯实行终生维修，负责到底。

3.在正常的维修保养期内，保证实行全年365天，每天24小时的售后服务，确保电梯安全、正常运行。

4.提供全天24小时快捷、高质的服务，电梯发生故障，在接到用户电话后迅速赶到现场，进行维修。（时间根据使用电梯的地区而定）

5.在正常的维修保养期内，维保人员对每台电梯每月不少于二次的主动预防性维护保养，以杜绝电梯故障的发生。

6.每台电梯均设专门的维修档案，由采购方和维保网点共同分别保管。

7.每一年与采购方进行一次书面意见交换，即用户意见调查表。

8.采购方可享受优惠价格的备品备件供应。

**5、交货期：**

合同签订生效后30 天完成供货。

**6、质保期：一年，自验收合格之日起计算。**

**7、付款方式：**

1.设备付款方式

1）自合同签订生效之日起7天内，采购方需支付电梯预付款(总价的20%)给供应商（以供应商账务部收到款项日期为准）。需方逾期付款，供应商顺延供货。

2）设备生产结束后进场前，自供应商向采购方发出结算提货通知书之日起15天内，采购方向供应商支付提货款（总价的80%）。

2.安装付款方式

合同签订生效后施工进场前先预付安装费的50% ，电梯验收结束交付使用付余下安装费的50%。

**五、供应商资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）采购人的其他特定资格要求：无

**六、成交原则：**

最低评标价法，即在符合采购文件要求的基础上，选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次竞价采购的成交供应商。对不成交的供应商不作落标说明。

**七、成交供应商应在中标公示期满后三个工作日内提供****报价文件（正本壹份，副本贰份）递交至常州盈泰招标有限公司。**

报价文件应包括以下内容：1、响应函、报价人声明、有效营业执照副本复印件等证明文件、报价代表人的单位负责人授权书、报价一览表、分项报价表、技术规格和商务偏离表、质保及售后服务承诺书等，或其它必要的相关证明材料（以上文件均需加盖公章），否则视为无效报价。

**注：全部资料编制装订成册并胶装。**

**八、服务费**

本项目成交服务费 **2000 元**由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至招标代理机构的帐户。

收款单位：常州盈泰招标有限公司

开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行

银行账号：32050162853600001068

**九、联系方式**

代理机构联系人：王女士

联系电话：0519-89853339

地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼

邮箱：czyingtai@163.com

采购人名称：常州市钟楼区永红街道办事处

地址：江苏省常州市钟楼区清潭路260号

联系人：李女士

联系电话：13915057807

常州盈泰招标有限公司

2025年3月21日

**报价文件**

**项目编号：**

 **项目名称：**

**报价人名称 ：**

 **地址：**

**电话： 传真： 邮编：**

**报价人代表：**

**手机： 日期 ： 年 月 日**

**目 录**

1、 响应函

2、 报价人声明

3、 有效营业执照副本复印件等证明文件

4、 单位负责人授权书

5、 报价一览表

6、 分项报价表

7、 技术规格和商务偏离表

8、 质保及售后服务承诺书

1. **响应函**

致：常州盈泰招标有限公司

根据贵方为 项目的竞价邀请（项目编号）: ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交报价文件一式三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

 地址： 邮编：

 电话： 传真：

 报价人代表签字：

 报价人（全称并加盖报价人公章）：

 日 期： 年 月 日

1. **报价人声明**

致：常州盈泰招标有限公司

关于本次网上竞价项目采购，我们作为报价人已熟知、清楚，并愿意参加提供招标服务的竞价，保证竞价文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的。

 我们作为报价人保证提供给采购的服务不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

1. **有效营业执照副本复印件等证明文件**

1、营业执照（复印件）

2、“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))提供截图

3、其他资信证明

1. **单位负责人授权书**

致：常州盈泰招标有限公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

报价人代表：       身份证号：        手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| **要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。** |

1. **报价一览表**

供应商名称（公章）：

采购编号：

单位：人民币（元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 报价 |
|  |   |

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

1. **分项报价表**

采购编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商 品 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格 |
| 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

表式仅供参考

供应商名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

1. **技术规格和商务偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购文件要求参数 | 响应文件参数 | 偏离值 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：请各位供应商按照以上表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”，如无偏离，请在表格中填“无偏离”。货物类项目提供投标产品的彩页、样本、技术资料等。

1. **质保及售后服务承诺书**

服务承诺如下：

质保期服务承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

1. **其他与本项目有关的资料**